[bookmark: _Toc84499262]Приложение 3
к ПОП-П по специальности 15.02.03 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 
гидравлического и пневматического оборудования (по отраслям)

Примерное материально-техническое оснащение специальных помещений для реализации образовательной программы
[bookmark: _Hlk147495401]1. Материально-техническое оснащение
1.1. Оснащение кабинетов
Кабинет «Социально-гуманитарных дисциплин»

	№
	Наименование[footnoteRef:1] [1:  Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.] 

	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика[footnoteRef:2] [2:  Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.] 

	Код профессионального модуля, дисциплины

	1
	посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья)
	Мебель
	основное
	регулируемые по высоте
	СГ.01, СГ.02, СГ 03, СГ.05

	2
	рабочее место преподавателя 
	Мебель
	основное
	на усмотрение ОО
	

	3
	компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
	ТС
	основное
	на усмотрение ОО
	СГ.01, СГ.02, СГ 03, СГ.05

	4
	экран (доска)
	ТС
	основное
	на усмотрение ОО
	

	5
	мультимедиапроектор
	ТС
	основное
	на усмотрение ОО
	

	6
	наушники с микрофоном 
	ТС
	специализированное
	на усмотрение ОО
	СГ.02

	7
	комплект учебно-методических материалов
	УМК
	основное
	на усмотрение ОО
	СГ.01, СГ.02, СГ.05





Кабинет «Общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей»

	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья)
	Мебель
	Основное

	регулируемые по высоте
	ОП.01, ОП .02, ОП. 03, ОП. 04, ОП 05, ОП 06, ОП .07, ОП. 08, ОП 09, ОП 10, ОП 11,   ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ .03, ПМ 04

	
2
	рабочее место преподавателя
	Мебель
	Основное
	



	ОП.01, ОП .02, ОП. 03, ОП. 04, ОП 05, ОП 06, ОП .07, ОП. 08, ОП 09, ОП 10,ОП 11,  ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ .03, ПМ 04

	3
	демонстрационное и/или интерактивное оборудование
	Оборудование
	Основное
	демонстрационное и/или интерактивное оборудование
	ОП.01, ОП .02, ОП. 03, ОП. 04, ОП 05, ОП 06, ОП .07, ОП. 08, ОП 09, ОП 10,ОП 11,  ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ .03, ПМ 04

	4
	Типовые комплекты учебного оборудования 
	Оборудование
	Специализированное
	На усмотрение ОО
	ОП.01, ОП .02, ОП. 03, ОП. 04, ОП 05, ОП 06, ОП .07, ОП. 08, ОП 09, ОП 10,ОП 11,  ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ .03, ПМ 04

	5
	компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
	ТС
	основное
	компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
	ОП.01, ОП .02, ОП. 03, ОП. 04, ОП 05, ОП 06, ОП .07, ОП. 08, ОП 09, ОП 10,ОП 11,  ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ .03, ПМ 04

	6
	экран (доска)
	ТС
	основное
	экран (доска)
	ОП.01, ОП .02, ОП. 03, ОП. 04, ОП 05, ОП 06, ОП .07, ОП. 08, ОП 09, ОП 10,ОП 11,  ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ .03, ПМ 04

	7
	мультимедиапроектор
	ТС
	основное
	мультимедиапроектор
	ОП.01, ОП .02, ОП. 03, ОП. 04, ОП 05, ОП 06, ОП .07, ОП. 08, ОП 09, ОП 10,ОП 11,  ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ .03, ПМ 04

	8
	компьютеры с программным обеспечением (по количеству обучающихся) (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
	ТС
	специализированное
	компьютеры с программным обеспечением (по количеству обучающихся) (системный блок, монитор, клавиатура, мышь)
	ОП.01, ОП .02, ОП. 03, ОП. 04, ОП 05, ОП 06, ОП .07, ОП. 08, ОП 09, ОП 10,ОП 11,  ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ .03, ПМ 04

	9
	комплект учебно-методических материалов
	УМК
	основное
	комплект учебно-методических материалов
	ОП.01, ОП .02, ОП. 03, ОП. 04, ОП 05, ОП 06, ОП .07, ОП. 08, ОП 09, ОП 10,ОП 11,  ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ .03, ПМ 04

	10
	Муляжи, модели, рельефные таблицы, тренажеры
	УМК
	основное
	Муляжи, модели, рельефные таблицы, тренажеры
	ОП.01, ОП .02, ОП. 03, ОП. 04, ОП 05, ОП 06, ОП .07, ОП. 08, ОП 09, ОП 10,ОП 11,  ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ .03, ПМ 04

	11
	Контрольно-измерительные материалы: тестовые задания, задачи
	УМК
	основное
	Контрольно-измерительные материалы: тестовые задания, задачи
	ОП.01, ОП .02, ОП. 03, ОП. 04, ОП 05, ОП 06, ОП .07, ОП. 08, ОП 09, ОП 10,ОП 11,  ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ .03, ПМ 04














Кабинет «Самостоятельной и воспитательной работы»

	№
	Наименование[footnoteRef:3] [3:  Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.] 

	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика[footnoteRef:4] [4:  Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.] 

	Код профессионального модуля, дисциплины

	1
	посадочные места по количеству обучающихся (столы, стулья)
	Мебель
	основное
	регулируемые по высоте
	ОП.01, ОП .02, ОП. 03, ОП. 04, ОП 05, ОП 06, ОП .07, ОП. 08, ОП 09, ОП 10, ОП 11, ПМ. 01, ПМ. 02, ПМ .03, ПМ 04

	2
	рабочее место преподавателя/тьютора
	Мебель
	основное
	на усмотрение ОО
	

	3
	МФУ
	Оборудование 
	основное
	принтер, сканер, копир
	

	4
	компьютер с программным обеспечением для преподавателя (системный блок, монитор, клавиатура, мышь) с выходом в Интернет
	ТС
	основное
	на усмотрение ОО
	

	5
	экран (доска)
	ТС
	основное
	на усмотрение ОО
	

	6
	мультимедиапроектор
	ТС
	основное
	на усмотрение ОО
	

	7
	комплект методических материалов
	УМК
	основное
	на усмотрение ОО
	





1.2. Оснащение лабораторий 

[bookmark: _Hlk173952000]Лаборатория «Программирование логических контроллеров»
	№
	Наименование[footnoteRef:5] [5:  Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.] 

	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика[footnoteRef:6] [6:  Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.] 

	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Стол ученический тип 1
	Мебель
	Основное
	Стол 2местный 1200х500х25  передний экран
белого цвета
	ОП.06

	2. 
	Стол ученический тип 2
	Мебель
	Основное
	Стол 1-но местный (ШхГ) не менее 700х500 переменной высоты с передняй панелю из ЛДСП 18 мм. Толщина столешницы не менее 25 мм 
	ОП.06

	3. 
	Стул
	Мебель
	Основное
	Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик
	ОП.06

	4. 
	Офисный стол
	Мебель
	Основное
	Размеры (ШхВхГ) не менее 120x60x75 Количество ящиков 4 
	ОП.06

	5. 
	Компьютерный стол
	Мебель
	Основное
	Стол на металлокаркасе (ШхГхВ) не менее 120x60x75 с мобильной подставкой под системный блок.
	ОП.06

	6. 
	Кресло преподавателя
	Мебель
	Основное
	 до 100 кг, подлокотники - нерегулируемые 
	ОП.06

	7. 
	Системный блок
	Оборудование
	Основное
	Процессор не менее 3.70 ГГц FCLGA1200 с TDP 65 Вт/память не менее 8 Гб/жесткий диск не менее 1 Тб/встроенное видео UHD G/операционная система 64-бит для работы с системами проектирования или аналог
	ОП.06

	8. 
	Монитор
	Оборудование
	Основное
	23.6" не менее 1920 x 1080  DisplayPort, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) или аналог
	ОП.06

	9. 
	Клавиатура
	Оборудование
	Основное
	<USB> 104КЛ или аналог
	ОП.06

	10. 
	Мышь
	Оборудование
	Основное
	USB или аналог
	ОП.06

	11. 
	Принтер
	Оборудование
	Основное
	Принтер лазерный (A4, 38стр/мин, USB2.0, Двусторонняя печать, LCD, сетевой)
	ОП.06

	12. 
	Колонки 2.1
	Оборудование
	Основное
	70 Вт, беспроводной ПДУ, Bluetooth, питание - сеть 220 В
	ОП.06

	13. 
	Проектор
	Оборудование
	Основное
	DLP, 1920x1080, 3D, 10000:1, 3500 лм, 30 дБ, 2.6 кг
	ОП.06

	14. 
	Интерактивная доска
	Оборудование
	Основное
	82", оптическая, 163х116 см, 4:3, USB, 10 касаний
	ОП.06

	15. 
	Вебкамера 1920х1080
	Оборудование
	Основное
	Вебкамера 1920х1080
	ОП.06

	16. 
	МФУ
	Оборудование
	Основное
	(A4, 38стр/мин,512Mb,LCD, лазерное МФУ,USB2.0,сетевой,WiFi,двуст.печать,ADF) или аналог
	ОП.06

	17. 
	Учебно-методический комплекс по дисциплине ОП.06 «Программирование логических контроллеров»
	УМК
	Основное
	
	ОП.06



[bookmark: _Hlk173951977]Лаборатория «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»
	№
	Наименование[footnoteRef:7] [7:  Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.] 

	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика[footnoteRef:8] [8:  Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.] 

	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Подставка под паяльник + стружка для очистки жала
	Оборудование
	Специализированное
	Для установки паяльника в ждущем режиме
	ОП.07

	2. 
	Удлинитель ПВС 3х2,5 30 м на катушке
	Оборудование 
	Специализированное
	Количество розеток: 4 шт
Длина кабеля: 30 м
Напряжение сети: 220 В
Тип провода: ПВС
Номинальная сила тока: 16 А
	ОП.07

	3. 
	Паяльная станция со встроенным блоком питания
	Оборудование
	Специализированное
	Общие характеристики:
Мощность: ≤650 Вт
Условия работы: 0~40°C
Размеры: 253x186x124 мм
Масса: 3.95 Кг
Паяльник:
Диапазон температуры: 200~480°C
Стабильность температуры: ±2°С
Типов. напряжение "земли": <2 мВ
Типов. сопротивление "земли": <2 Ом
Фен:
Тип воздушного потока: поток безщеточного двигателя
Поток воздуха: ≤120 Л/мин
Диапазон температуры: 100~480°С
Стабильность температуры: ±1°С
Тип дисплея: цифровой LED-дисплей
Источник питания постоянного тока:
Выходное наряжение: 0~15 В ±10%
Стабильность: <0.01 ± 2мВ
Температурный коэффициент: <300 ppm/°C
Защита dB от пульсации: <1mvrms (виртуальная величина)
	ОП.07

	4. 
	Столы для оборудования
	Мебель
	Специализированное
	Размеры (ВхШхГ) 855x1196x696 мм. Допустимая нагрузка на столешницу 350 кг.
	ОП.07

	5. 
	Набор для пайки № 2 
	Оборудование
	Специализированное
	Припой, флюс ПК, Флюс СКФ, канифоль. оплетка
	ОП.07

	6. 
	Подставки под оборудование
	Оборудование
	Специализированное
	Подставки под оборудование, для станков заточных 450х570х850, металлические
	ОП.07

	7. 
	Станок заточный
	Оборудование
	Специализированное
	Зернистость круга: 60/80
Посадочный диаметр: 32 мм
Толщина круга: 20 мм
Частота вращения второго шлиф. круга: 2950 об/мин
Напряжение: 220 В
Частота вращения шлиф. круга: 2950 об/мин
Мощность двигателя: 400 Вт
Размер заточного круга: 200 мм
	ОП.07

	8. 
	Станок сверлильный
	Оборудование
	Специализированное
	Размер основания: 314х200 мм
Размер рабочего стола: 160х160 мм
Мощность (Вт): 350
Напряжение: 220 В
Частота вращения шпинделя: 580-2650 об/мин
Число скоростей: 5
	ОП.07

	9. 
	Слесарный верстак 
	Оборудование
	Специализированное
	Размеры (ВхШхГ) 1470x1196x696 мм. Допустимая нагрузка на столешницу 350 кг. С экраном. Столешница состоит из листа влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 24 мм, которая покрыта лаком-антисептиком и листом оцинкованной холоднокатаной стали толщиной 1,2 мм.
	ОП.07

	10. 
	Набор напильников, в ложементе-кейсе, 5 пр.
	Оборудование
	Специализированное
	Длина полотна: 200 мм
Длина общая: 290 мм
Количество в наборе: 5 шт
	ОП.07

	11. 
	Ручные тиски 
	Оборудование
	Специализированное
	Тип: слесарные    Размер не менее: Ширина губок: 140 мм    Рабочий ход: 240 мм    Вес нетто: 12,4 кг
	ОП.07

	12. 
	Набор инструментов для разметки универсальный (830-0082)
	Оборудование
	Специализированное
	Набор разметочный универсальный предназначен для нанесения разметки на заготовках перед дальнейшей обработкой. Комплектация: линейка металлическая 150мм; угольник с широким основанием 100х150мм; чертилка с твердосплавным наконечником; чертилка 175мм; чертилка 150мм со съемным наконечником; шабер (лезвие Е100 с ручкой-держателем); циркуль разметочный 100мм; кернер 4мм L - 100мм.
	ОП.07

	13. 
	Тиски слесарные поворотные
	Оборудование
	Специализированное
	Рабочий ход: 200 мм
Тип: слесарные
Ширина губок: 203,2 мм
Материал корпуса: сталь
Материал губок: сталь
	ОП.07

	14. 
	Молоток с фибергласовой рукояткой 500g 
	Оборудование
	Специализированное
	Материал рукояти: стекловолокно/стеклопластик/фиберглас с прорезиненным захватом
Общая длина: 330 мм
Вес нетто: 0,69 кг
	ОП.07

	15. 
	Зубило 12х160 мм с гофрированной ручкой
	Оборудование
	Специализированное
	Длина: 160 мм
Протектор: да
Назначение: металл
	ОП.07

	16. 
	Керн 
	Оборудование
	Специализированное
	Диаметр наконечника кернера: 3,2 мм
Длина: 101 мм
Фрезерованный корпус;
Лаковое покрытие.
	ОП.07

	17. 
	Угольник разметочный 250 мм
	Оборудование
	Специализированное
	Длина большей стороны: 250 мм
Двусторонняя шкала: нет
Материал: алюминий
	ОП.07

	18. 
	Двусторонняя, металлическая линейка, 300 мм 
	Оборудование
	Специализированное
	Длина: 300 мм
Длина разметки: 300 мм
Материал: нержавеющая сталь
	ОП.07

	19. 
	Плоскогубцы комбинированные, 160 мм, пластмассовые рукоятки
	Оборудование
	Специализированное
	Длина: 160 мм
Диэлектрическое покрытие: нет
Форма губок: прямая
Вес нетто: не менее 0,228 кг
	ОП.07

	20. 
	Набор слесарных отверток, 6 предметов 
	Оборудование
	Специализированное
	Тип наконечника: (PH)/Slotted (SL)
Материал рукояти: Двухкомпонентная
Длина стержня: 100 мм
Форма ручки: Прямая
Количество в наборе: 6 шт
	ОП.07

	21. 
	Надфили по металлу, набор 6 шт., L 150, диаметр 3 мм, двухкомпонентные рукоятки 
	Оборудование
	Специализированное
	Количество в наборе: 6 шт
Длина: 150 мм
Форма: плоский/полукруглый/круглый/треугольный/квадратный
Материал рукояти: двухкомпонентная
	ОП.07

	22. 
	Ножовка по металлу
	Оборудование
	Специализированное
	Длина режущего полотна: 300 мм
Материал режущего полотна: сталь
TPI (кол-во зубьев на дюйм): 24
прорезиненная ручка, 90, 45 град. Полотно
	ОП.07

	23. 
	Полотно ножовочное 10 шт.
	Оборудование
	Специализированное
	Длина: 300 мм
Ширина: 13 мм
Количество в наборе: 10 шт
	ОП.07

	24. 
	Набор сверл по металлу 19 шт. 2
	Оборудование
	Специализированное
	Max диаметр хвостовика: 10 мм
Max диаметр сверла: 10 мм
Тип хвостовика: цилиндрический
Материал сверла: HSS
Количество предметов: 19 шт
	ОП.07

	25. 
	Набор плашек и метчиков 32 предмета 
	Оборудование
	Специализированное
	Комплектация: метчики, плашки, клупп, воротки, резьбомер
Количество в наборе: 32 шт
	ОП.07

	26. 
	Открытые защитные очки с покрытием против царапин 
	Оборудование
	Специализированное
	Материал линзы: поликарбонат
Цвет оправы: прозрачный
Цвет линзы: прозрачный
Вентиляция: нет
	ОП.07

	27. 
	Термопистолет 
	Оборудование
	Специализированное
	Мощность: 2000 Вт    Тип двигателя: щеточный    Регулировка температуры: плавная    Расход воздуха: 280, 500, 550 л/мин    Количество насадок в наборе: 4    Вес нетто: 0,72 кг    Рабочая температура: 50-650 град
	ОП.07

	28. 
	Набор инструмента 82 пр.
	Оборудование
	Специализированное
	Количество в наборе: 82 шт
Тип головок: 6-гранные
Присоединительный размер:
1/4 + 1/2 дюйма
Min размер головки: 4 мм
Max размер головки: 32 мм
	ОП.07

	29. 
	Штангенциркуль 0-150 мм
	Оборудование
	Специализированное
	Материал штанги: закаленная сталь
Материал губок: закаленная сталь
Размер шага: 0,05 мм
Диапазон: 0-150 мм
	ОП.07

	30. 
	Профессиональные бокорезы 160 мм 
	Оборудование
	Специализированное
	Длина: 160 мм
Диэлектрическое покрытие: нет
Материал губок: сталь 45
	ОП.07

	31. 
	Ножницы по металлу, 250 мм, прямые 
	Оборудование
	Специализированное
	Длина: 250 мм
Диэлектрическое покрытие: нет
Материал губок: сталь
	ОП.07

	32. 
	Дрель-шуруповерт 
	Оборудование
	Специализированное
	Число скоростей: 2
Max крутящий момент : 56 Нм
Max диаметр сверления (металл): 10 мм
Мах диаметр сверления (дерево): 28 мм
Частота вращения шпинделя: 0-450/0-1500 об/мин
	ОП.07

	33. 
	Угловая шлифмашина
	Оборудование
	Специализированное
	 Диаметр круга 125 мм мощность не менее 900 вт количество оборотов не менее 11000
	ОП.07

	34. 
	Аккумуляторные ножницы по металлу 
	Оборудование
	Специализированное
	НН-2,5/520 листовые    Максимальная толщина разрезаемого стального листа с временнным сопротивлением разрыву до 800 Мпа (82 кгс/мм2), мм
	ОП.07

	35. 
	Ленточный гриндер 
	Оборудование
	Специализированное
	 1.1кВт + ленты 10шт БАЗ 915x50мм 
	ОП.07

	36. 
	Линейка поверочная с поверкой СтИЗ
	Оборудование
	Специализированное
	50 см, металл
	ОП.07

	37. 
	Заклепочник усиленный поворотный 
	Оборудование
	Специализированное
	 Для втяжных клепок  от 4 до 6 мм
	ОП.07

	38. 
	Тарельчато-ленточный шлифовальный станок 
JET JSG-64 10000890M
	Оборудование
	Специализированное
	Потребляемая мощность, кВт: не более 0,4кВт
Напряжение, В 230.
Диаметр шлифовального круга: не менее 152 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм: не менее177 х 137 мм
Диаметр вытяжного штуцера, мм: не менее55: не менее
Максимальный угол наклона рабочего стола: не менее 45 Градус
Частота вращения шлифовального круга: не менее1450 об/мин
Скорость движения шлифовальной ленты: не менее4,8 м/с
Размеры шлифовальной ленты (ШхД): не менее 100 х 914 мм
Максимальный угол наклона шлифовального узла: не менее 90 Градус
Длина, мм: не менее  525 мм
Ширина, мм: не менее 330  мм
Высота, мм: не менее 390 мм
Масса, кг: не менее 19 мм
Корпус шлифовальной части из алюминиевого литья.
Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза.
Функция переустановки рабочего стола с тарельчатого узла на ленточный.
Рабочий стол из алюминиевого литья.
Регулировка угла наклона рабочего стола.
Регулировка угла установки ленточно-шлифовального узла.
Рычаг быстрого натяжения и ослабления 
Роликовые направляющие пильного полотна
Трехпозиционный рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
Регулировка наклона пильного стола вращением рукоятки
Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
Рабочий стол из чугунного литья
Двухпозиционный регулируемый параллельный упор с микрорегулировкой
Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
	ОП.07

	39. 
	Тележка для стружки 
	Оборудование
	Специализированное
	Размер платформы: 940х570 мм.   Грузоподъемность: 400 кг. Диаметр колес: 160 мм
	ОП.07

	40. 
	Удлинитель ПВС 3х2,5 30 м на катушке
	Оборудование
	Специализированное
	Количество розеток: 4 шт
Длина кабеля: 30 м
Напряжение сети: 220 В
Тип провода: ПВС
Номинальная сила тока: 16 А
	ОП.07

	41. 
	Конструктор металлический с подвижными деталями
	Оборудование
	Специализированное
	Для развития навыков сборки металлоконструкций
	ОП.07

	42. 
	Конструктор металлический для уроков труда, 72 детали
	Оборудование
	Специализированное
	Для развития навыков сборки металлоконструкций
	ОП.07

	43. 
	Токарный станок по металлу 
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	ОП.07

	44. 
	Станок сверлильный 
	Оборудование
	Специализированное
	Для сверления металлических изделий
	ОП.07

	45. 
	Универсальный фрезерный станок
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	ОП.07

	46. 
	Электронные плакаты  по металлорежущим станкам и технологиям обработки 
	ТС
	Специализированное
	Комплект электронных плакатов по курсу металлообработка
	ОП.07

	47. 
	Шкаф металлический для документов с замком 
	Мебель
	Специализированное
	Размеры (ВхШхГ) 1850x1000x500 мм
	ОП.07

	48. 
	Трехмоторный промышленный пылесос 
	Оборудование
	Специализированное
	Для удаления пыли, опилок, стружки
	ОП.07

	49. 
	Стеллаж 
	Оборудование
	Специализированное
	с перфопанелями и ящиками 1900х1000х500 
	ОП.07

	50. 
	Лобзиковый станок
	Оборудование
	Специализированное
	 Размер стола   410 х 254  мм 
	ОП.07

	51. 
	Плоскошлифовальный станок
	Оборудование
	Специализированное
	 Размер рабочего стола  177х137 
	ОП.07

	52. 
	Набор пилок для лобзикового станка
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	ОП.07

	53. 
	Тарельчато-ленточный шлифовальный станок 
JET JDBS-5-M 10000470M
	Оборудование
	Специализированное
	Напряжение, В 230.
Потребляемая (выходная) мощность, кВт : не более 0,25 кВт
Диаметр вытяжного штуцера, мм: не менее 35 мм
Длина, мм: не менее 400 мм
Ширина, мм: не менее 300 мм
Высота, мм: не менее 400 мм
Масса, кг: не менее 7 кг
Частота вращения шлифовального круга: не менее 2850 об/мин
Диаметр шлифовального круга: не менее 125 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм: не менее 185х130 мм
Максимальный угол наклона рабочего стола: не менее45 Градус
Скорость движения шлифовальной ленты: не менее14 м/с
Размеры шлифовальной ленты (ДхШ), мм: не менее 25,4х762 мм
Размеры рабочего стола (Д), мм: не менее150 мм
Максимальный угол наклона рабочего стола, мм: не менее 45 градус
Корпус шлифовальной части из алюминиевого литья.
Рабочий стол из алюминиевого литья.
Регулировка угла наклона рабочего стола.
Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза.
Дисково-шлифовальный узел оснащен тарелкой-подложкой .
Регулируемый опорный стол.
Подвижный угловой упор.
Ленточный узел оборудован столом с регулировкой наклона.
Шлифовальная лента имеет два участка для работы на столе с опорой-подложкой и для работы «на весу».
патрубки для подключения пылесоса.
	ОП.07

	54. 
	Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок 
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	ОП.07

	55. 
	Переносной рейсмусовый станок 
	Оборудование
	Специализированное
	 Площадка под станок имеет размер — 340х490 мм. Высота подставки — 570 мм. 
	ОП.07

	56. 
	Токарный станок
 JET JWL-1220LVS 10000094M
	Оборудование
	Специализированное
	Напряжение, В 230: налчиие
Потребляемая мощность, кВт: не более 0,55, кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин: не более 450 об/мин
Диаметр вращения над станиной, мм: не менее 305мм
Диаметр вращения над опорой: не менее 230 мм
Расстояние между центрами, мм: не менее510 мм
Удлинение станины.
Конус шпинделя МК-2.
Резьба шпинделяМ33 х 3,5.
Конус задней бабки МК-2.
Ход пиноли задней бабки, мм: не менее 50 мм
Длина, мм: не менее 860 мм
Ширина, мм: не менее 270 мм
Высота, мм: не менее 410 мм
Масса, кг: не менее 28 мм
Электронная система регулировки частоты вращения.
Цифровое отображение частоты вращения.
Количество скоростей ременной передачи: не менее 3шт
Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
чугуннаястанина.
Синхронныйдвигатель с электронным блоком.
Плавная бесступенчатая регулировка частоты вращения шпинделя.
Приводной ремень поликлиновый.
Подручник в комплекте: не менее 2шт
Планшайба: не менее 1 шт
	ОП.07

	57. 
	Верстак столярный
	Оборудование
	Специализированное
	Размеры (ВхШхГ) 855x1196x696 мм. Допустимая нагрузка на столешницу 350 кг.
	ОП.07

	58. 
	Табурет промышленный
	Оборудование
	Специализированное
	Размеры: : Габаритная высота 460 - 670 Ширина 380 Глубина 380. Подъемный узел винтовая пара (ход – 210 мм). 
	ОП.07

	59. 
	Стул складной 
	Оборудование
	Специализированное
	Сидение и спинка стула выполнены из качественного пластика. Каркас – стальной Размер (ДхШхВ): 520х485х850 мм.
	ОП.07

	60. 
	Ящик для ветоши или опилок 
	Оборудование
	Специализированное
	 Размер 720x1000x460. Металл. 
	ОП.07

	61. 
	Настольный токарный станок по металлу
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	ОП.07

	62. 
	Набор из 12 резцов 16x16 мм с напайками пластинами 
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	ОП.07

	63. 
	Фрезерный станок Proma FP-25
	Оборудование
	Специализированное
	 Для обработки металлических изделий, 594 х 696 мм, настольного типа 
	ОП.07

	64. 
	Фрезерный станок 5-И КООРД СЕРИИ JEWELER ULTRA
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	ОП.07

	65. 
	Набор концевых фрез 
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	ОП.07

	66. 
	Комплект прихватов для планшайбы 50000088
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	ОП.07

	67. 
	Ленточнопильный станок по металлу PPK-175
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	ОП.07

	68. 
	Неподвижный люнет для BD-7VS
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	ОП.07

	69. 
	Мойка
	Оборудование
	Основное
	Размеры (ВхШхГ), мм: 860х530х600. Количество моечных отделений: 1.
	ОП.07

	70. 
	Сушка для рук
	Оборудование
	Основное
	Антивандальная защита.  Скорость воздушного потока, м/с: 30.
	ОП.07

	71. 
	Коммутатор 24-port 1 Gbit управляемый
	Оборудование
	Специализированное
	Управляемый коммутатор
не ниже Layer 2
не менее 56 Гбит/с
не менее 1.5 Мб
Память не менее 128 Мб DDR3, 32 Мб flash
Наличие консольного порта Есть
Гигабитные порты не менее 24 порта 10/100/1000 Мбит/сек
Порты SFP не менее 4 x SFPвсе модули SFP
	ОП.07

	72. 
	Доска магнитно-маркерная
	Оборудование
	Специализированное
	Размеры: 100х150 см. 
Материал: металл, полимерное покрытие, пластик.
Цвет магнитно-маркерной поверхности: белый.
Цвет каркаса: серый.
Вес: 20 кг. 
	ОП.07

	73. 
	Стол ученический тип1
	Оборудование
	Специализированное
	Стол 2-х местный (ШхГ) не менее 1200х500 переменной высоты с передняй панелю из ЛДСП 18 мм. Толщина столешницы не менее 25 мм 
	ОП.07

	74. 
	Стул
	Мебель
	Основное
	Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик
	ОП.07

	75. 
	Офисный стол
	Мебель
	Основное
	Стол на металлокаркасе (ШхГхВ) не менее 120x60x75 с подкатной тумбой на 3 ящика
	ОП.07

	76. 
	Кресло преподавателя
	Мебель
	Основное
	до 100 кг, подлокотники - нерегулируемые
	ОП.07

	77. 
	АРМ "Рабочее место преподавателя"
	
	
	2,4 GHz/2/500
	ОП.07

	78. 
	Монитор
	Мебель
	Основное
	17"
	ОП.07

	79. 
	Клавиатура
	Мебель
	Основное
	USB, 104 кл.
	ОП.07

	80. 
	Мышь
	Мебель
	Основное
	Интерфейс подключения USB, длинна кабеля не менее 1,5 м
	ОП.07

	81. 
	МФУ
	Мебель
	Основное
	А4, с возможностью сканирования
	ОП.07

	82. 
	Колонки 2.1 
	Мебель
	Основное
	2х5Вт
	ОП.07

	83. 
	Учебно-методический комплекс по дисциплине ОП.07 «Обработка металлов резанием, станки и инструменты»
	УМК
	Основное
	Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик
	ОП.07
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	№
	Наименование[footnoteRef:9] [9:  Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.] 

	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика[footnoteRef:10] [10:  Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.] 

	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Стол ученический тип 1
	Мебель
	Основное
	Стол 2-х местный (ШхГ) не менее 1200х500 переменной высоты с передней панелью из ЛДСП 18 мм. Толщина столешницы не менее 25 мм 
	МДК.01.01

	2. 
	Стул
	Мебель
	Основное
	Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик
	МДК.01.01

	3. 
	15.6" Ноутбук
	Оборудование
	Основное
	Full HD (1920x1080), ядра: 2 х 3 ГГц, RAM 8 ГБ, SSD 256 ГБ, предустановленная операционная система х64
	МДК.01.01

	4. 
	Мышь
	Оборудование
	Основное
	Интерфейс подключения USB, длинна кабеля не менее 1,5 м
	МДК.01.01

	5. 
	Офисный стол
	Мебель
	Основное
	Стол на металлокаркасе (ШхГхВ) не менее 120x60x75 с подкатной тумбой на 3 ящика
	МДК.01.01

	6. 
	Стол компьютерный
	Мебель
	Основное
	Стол на металлокаркасе (ШхГхВ) не менее 120x60x75 с мобильной подставкой под системный блок.
	МДК.01.01

	7. 
	Кресло преподавателя
	Мебель
	Основное
	до 100 кг, подлокотники - нерегулируемые 
	МДК.01.01

	8. 
	АРМ "Рабочее место преподавателя"
	Оборудование
	Основное
	Процессор не менее 3.70 ГГц FCLGA1200 с TDP 65 Вт/память не менее 8 Гб/жесткий диск не менее 1 Тб/встроенное видео UHD G/операционная система 64-бит для работы с системами проектирования или аналог
	МДК.01.01

	9. 
	Монитор
	Оборудование
	Основное
	23.6" не менее 1920 x 1080,  HDMI или аналог
	МДК.01.01

	10. 
	Клавиатура
	Оборудование
	Основное
	<USB> 104КЛ или аналог
	МДК.01.01

	11. 
	Мышь
	Оборудование
	Основное
	Интерфейс подключения USB, длинна кабеля не менее 1,5 м
	МДК.01.01

	12. 
	Принтер
	Оборудование
	Основное
	Принтер лазерный (A4, 38стр/мин, USB2.0, Двусторонняя печать, LCD, сетевой)
	МДК.01.01

	13. 
	Колонки 2.1 
	Оборудование
	Основное
	70 Вт, беспроводной ПДУ, Bluetooth, питание - сеть 220 В
	МДК.01.01

	14. 
	Интерактивный комплекс с мобильной стойкой
	Оборудование
	Основное
	Диагональ экрана: не менее 74 дюймов;
Разрешение экрана: не менее 3840х2160 пикселей;
Поддержка разрешения 3840х2160 пикселей (при 60 Гц): требуется наличие;
Точность позиционирования объекта сенсором касания (линейное перемещение объекта, вызывающее изменение считываемых координат): менее 2 мм;
Время отклика сенсора касания (интервал времени между обновлениями данных о текущих координатах объектов касания): не более 10 мс;
Высота срабатывания сенсора от поверхности экрана: не более 3 мм;
Количество одновременно распознаваемых касаний сенсорным экраном: не менее 20 шт.;
Количество поддерживаемых стилусов одновременно: не менее 2 шт.;
Угол обзора экрана по горизонтали и вертикали: не менее 178 градусов;
Контрастность экрана: не менее 5000:1;
Яркость экрана: не менее 400 кд/м2;
Встроенная акустическая система: требуется наличие;
Суммарная мощность встроенной акустической системы: не менее 30 Вт;
Наличие интегрированного датчика освещенности для автоматической коррекции яркости подсветки: требуется соответствие;
Возможность подключения к сети Ethernet проводным способом: требуется наличие;
Возможность подключения к сети Ethernet беспроводным способом (Wi-Fi): требуется наличие;
Встроенный адаптер беспроводной связи Wi-Fi стандарта 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth (адаптер встроен в корпус моноблока, при этом допускается наличие внешних антенн адаптера): требуется соответствие;
Поддержка адаптером Wi-Fi работы в 2-х диапазонах (2.4 и 5 ГГц) и 2х2 MIMO: требуется соответствие;
Версия Bluetooth: не ниже 5.0;
Возможность удаленного управления и мониторинга: требуется соответствие;
Динамики акустической системы встроены в корпус моноблока (не имеют выступающих частей относительно габаритов корпуса моноблока): требуется соответствие;
Количество динамиков: не менее 2 шт.;
Мощность каждого динамика: не менее 10 Вт;
Объем оперативной памяти встроенного вычислительного модуля: не менее 6 Гб;
Объем памяти накопителя данных встроенного вычислительного модуля: не менее 32 Гб;
Количество стилусов в комплекте: не менее 2 шт.;
Способ крепления стилусов к моноблоку – магнитный: требуется соответствие;
Расположение мест крепления стилусов на фронтальной (обращенной к пользователю) рамке моноблока, в нижней ее части (под экраном): требуется соответствие;
Отсутствие лотков для хранения стилуса, боксов и других приспособлений, увеличивающих толщину моноблока: требуется соответствие.
Разъемы прямого подключения (все порты свободны, не допускается применение переходников и разветвителей) на тыльной стороне моноблока:
- наличие слота на корпусе для установки дополнительного вычислительного блока с разъемом для подключения дополнительного вычислительного блока с контактами электропитания вычислительного блока от встроенного блока питания интерактивного комплекса и контактами для подключения цифрового видеосигнала и USB для подключения сенсора касания: требуется соответствие;
- HDMI вход версии не ниже 2.0, с поддержкой HDCP 2.2: не менее 2 шт.;
- порт USB-А (в том числе как минимум один из них версии не ниже 3.0): не менее 2 шт.;
- порт USB-В версии не ниже 3.0: не менее 3 шт.;
- порт USB Type-C с поддержкой передачи аудио, видео 4K@60Гц и touch, с выходной мощностью не менее 65 Вт: требуется наличие;
- порт RS-232: требуется наличие;
- порт Ethernet (разъем RJ45): не менее 2 шт.;
- аудио выход SPDIF: требуется наличие;
- аудио выход mini jack 3.5 мм: требуется наличие;
- аудио вход mini jack 3.5 мм: требуется наличие; 
- вход VGA: требуется наличие;
Разъемы прямого подключения на фронтальной (обращенной к пользователю) рамке моноблока:
- HDMI вход версии не ниже 2.0, с поддержкой HDCP 2.2: требуется наличие;
- порт USB-А версии не ниже 3.0: не менее 2 шт.;
- порт USB-В версии не ниже 3.0: требуется наличие;
- порт USB Type-C с поддержкой передачи аудио, видео 4K@60Гц и touch, с выходной мощностью не менее 15 Вт: требуется наличие.
Наличие следующих кнопок на фронтальной рамке моноблока:
- кнопка «домой» - обеспечивает возврат на главный экран из любого запущенного приложения, переключение из любого источника видеосигнала на главный экран: требуется наличие;
- кнопка выбора источников видеосигнала - обеспечивает возможность предпросмотра в режиме реального времени содержимого экранов всех подключенных источников: требуется наличие;
- кнопка «шторка» - обеспечивает мгновенное затенение всего экрана: требуется наличие;
- кнопка «заморозка» - обеспечивает режим паузы при работе с любым из подключенных источников с возможностью делать заметки, а также с возможностью последующей работы с полученным изображением в режиме «белой доски»: требуется наличие;
- кнопки регулировки громкости: требуется наличие;
- кнопка включения: требуется наличие.  
Металлическая мобильная стойка на колесах: требуется наличие.
	МДК.01.01

	15. 
	Вебкамера 1920х1080
	Оборудование
	Основное
	Вебкамера 1920х1080
	МДК.01.01

	16. 
	Учебный комплект "Разборка-сборка насоса радиально-поршневого"
	Оборудование
	Специализированное
	Разборная модель, размеры не менее 300х120х120мм, металл
	МДК.01.01

	17. 
	Учебный комплект "Разборка-сборка гидрораспределителя с электрогидравлическим управлением"
	Оборудование
	Специализированное
	Разборная модель, размеры не менее 300х120х120мм, металл
	МДК.01.01

	18. 
	Учебный комплект "Разборка-сборка разрезной модели гидрозамка стыкового монтажа"
	Оборудование
	Специализированное
	Разборная модель, размеры не менее 300х120х120мм, металл
	МДК.01.01

	19. 
	Электронный курс "Слесарь-ремонтник: Смазочные материалы"
	Оборудование
	Специализированное
	Сетевая версия на 10 мест. Комплекс представляет собой автоматизированную обучающую, контрольно- экзаменационную среду по изучению конструкций, условных графических обозначения и принципов работы основных элементов смазочных систем, объединенных с следующие группы: основы теории смазки, индивидуальные смазочные системы, смазочные системы насосного распределения, смазочные системы дроссельного дозирования, импульсные смазочные системы, двухмагистральные смазочные системы, последовательные смазочные системы, смазочные системы масляного тумана, смазочные системы «масло- воздух», элементы управления и контроля цикла смазки на примере смазочных систем последовательного действия.
	МДК.01.01

	20. 
	Учебный стенд "Сборка и монтаж гидросистемы"  СиМ-ГС-019
	Оборудование
	Специализированное
	Учебный стенд позволяет выработать практические навыки по монтажу гидроаппаратуры по заданной гидросхеме, осуществлять проверку работоспособности собранной схемы. Стенд включает в состав аппаратуру модульного (стыкового) и трубного монтажа. 
	МДК.01.01

	21. 
	Типовой комплект учебного оборудования "Пневмопривод и пневмоавтоматика"  СПУ-УН-08-14 ЛР-ПН
	Оборудование
	Специализированное
	Стенд учебный пневматический СПУ-УН-08-14ЛР-ПН «Пневмопривод и пневмоавтоматика»;
комплект тройников (8 шт.);
комплект пневматических трубок – рукавов высокого давления для сборки схем;
Кран отключения подачи воздуха – 1 шт. (объединен в блок с фильтром регулятором)
Фильтр-регулятор давления с манометром  – 1 шт.
Коллектор с запирающимися быстроразъемными соединениями– 1 шт;
Пневмоцилиндр одностороннего действия с пружинным возвратом диаметром 20 (или 25 мм)  мм и ходом 50 мм – 1 шт.
Пневмоцилиндр двустороннего действия: диаметр 20 мм (или 25 мм) и ходом 100 мм – 1 шт.
Пневмоцилиндр двустороннего действия: диаметр 20 (или 25 мм), ход 250 мм – 1 шт.
Дроссель с обратным клапаном – 2 шт.
Элемент ''ИЛИ'' – 2 шт.
Распределитель 3/2 с роликовым толкателем нормально закрытого типа (для использования в качестве конечных выключателей) – 4 шт.
Пневматическая кнопка 3/2 нормально закрытого типа для ручного включения без фиксации – 3 шт.
Распределитель с пневматическим управлением 3/2 с пружинным возвратом в исходное положение, с возможностью его использования нормально открытом и нормально закрытом состоянии – 1 шт.
Распределитель с пневматическим управлением 5/2 с пружинным возвратом – 1 шт.
Распределитель  5/2 с двусторонним пневматическим управлением (бистабильный) – 2 шт.
Манометр – 3 шт.
описание лабораторных работ ;
руководство по эксплуатации;
компрессор
	МДК.01.01

	22. 
	Учебный стенд "Сборка испытание гидроцилиндров"  СиИГц-019.                                                                                      
	Оборудование
	Специализированное
	Учебный стенд позволяет выработать практические навыки по ремонтным работам на примере гидроцилиндра и его испытанию со сборкой простейшей гидравлической схемы. Стенд включает в состав насосную станцию, элементы гидроцилиндра и необходимую аппаратуру.               В комплект поставки входит методическое обеспечение, содержащее описание методики проверки элементов гидроцилиндра и его сборки с последующим монтажем на стенде и испытанием. 
Габаритные размеры модуля испытания гидроцилиндра не более 1000х700х700 мм. 
Масса не более 150 кг                    
	МДК.01.01

	23. 
	Комплект магнитных апликаций условных обозначений датчиков, гидро и  пневмоэлементов, систем смазки и релейно-контактных систем
	Оборудование
	Специализированное
	Магнитные аппликации предназначены для проведения занятий поразборке гидравлических, пневматических и электрических схем. Кмплект содержит элементы с условно-графическими обозначениями, выполненные путем печати на полимерной основе толщиной не менее 2 мм с наклеенными на тыльную сторону магнитными виниловыми полосами, обеспечивающими удержание элемента на металлических досках для маркеров. Комплект поставляется в кейсе.
	МДК.01.01

	24. 
	Мойка
	Оборудование
	Специализированное
	Размеры (ВхШхГ), мм: 860х530х600. Количество моечных отделений: 1.
	МДК.01.01

	25. 
	Сушка для рук
	Оборудование
	Специализированное
	Антивандальная защита.  Скорость воздушного потока, м/с: 30.
	МДК.01.01

	26. 
	Доска магнитно-маркерная
	Оборудование
	Специализированное
	Размеры: 100х150 см. 
Материал: металл, полимерное покрытие, пластик.
Цвет магнитно-маркерной поверхности: белый.
Цвет каркаса: серый.
Вес: 20 кг. 
	МДК.01.01

	27. 
	Стул
	Оборудование
	Специализированное
	Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик
	

	28. 
	Стол ученический тип 1
	Оборудование
	Специализированное
	Стол 2-х местный (ШхГ) не менее 1200х500 переменной высоты с передней панелью из ЛДСП 18 мм. Толщина столешницы не менее 25 мм 
	МДК.01.01

	29. 
	Стол ученический тип 2
	Оборудование
	Специализированное
	Стол 1-но местный (ШхГ) не менее 700х500 переменной высоты с передней панелью из ЛДСП 18 мм. Толщина столешницы не менее 25 мм 
	МДК.01.01

	30. 
	Тележка-хранилище с системой подзарядки и маршрутизатором
	Оборудование
	Специализированное
	Материал каркаса: металл
Грузоподъемность: 100 кг
Тип колес: монолитная резина
	МДК.01.01

	31. 
	Виртуальный тренажерный комплекс (VR-Тренажер, 3D Атлас) «Устройство гидравлических насосов, объемных гидродвигателей и насосных станций»
	Оборудование
	Специализированное
	 Виртуальный тренажерный комплекс (VR-тренажер, 3D Атлас) - специализированное программное обеспечение, позволяющее в режиме виртуальной реальности проводить обучение и выполнять отработку практических навыков у студентов при выполнении операций по ремонту и обслуживанию различных видов гидравлических насосов. 
	МДК.01.01

	32. 
	Виртуальный тренажерный комплекс (VR-Тренажер, 3D Атлас) «Устройство запорной арматуры»
	Оборудование
	Специализированное
	 Виртуальный тренажерный комплекс (VR-тренажер, 3D Атлас) - специализированное программное обеспечение, позволяющее в режиме виртуальной реальности проводить обучение и выполнять отработку практических навыков у студентов при выполнении операций по ремонту и обслуживанию запорной арматуры. 
	МДК.01.01

	33. 
	Виртуальный тренажерный комплекс (VR-тренажер) «Ремонт гидравлических насосов»
	Оборудование
	Специализированное
	Виртуальный тренажерный комплекс (VR-тренажер) «Ремонт гидравлических насосов» - специализированное программное обеспечение, позволяющее в режиме виртуальной реальности проводить обучение и выполнять отработку практических навыков у студентов при выполнении операций по ремонту и обслуживанию различных видов гидравлических насосов.Система должна обеспечивать:развитие теоретических и практических навыков выполнения обслуживания и ремонта различных типов гидравлических насосов без выхода на рабочую площадку;формирование целостного представления о технологии выполнения обслуживания и ремонта различных типов гидравлических насосов на основе 3-х мерных моделей, а также прочих современных мультимедийных решений, включая технологию VR
	МДК.01.01

	34. 
	Электронный курс «Гидравлические насосы» (Сетевая версия)
	Оборудование
	Специализированное
	Теоретический материал курса представлен в виде схем, виртуальных карт. Каждый раздел электронного курса содержит интерактивные элементы и тестовые вопросы для обеспечения обратной связи с обучающимся. Удобная навигация в электронном курсе позволяет легко и быстро найти нужную информацию. Промежуточное и итоговое тестирование дает руководителю обучения возможность оценить готовность учащихся к прохождению следующего этапа обучения. Курс должен содержать следующие темы: 1. Общие сведения о гидравлических насосах; 2. Шестеренные насосы; 3. Пластинчатые насосы; 4. Аксиально-поршневые насосы; 5. Радиально-поршневые насосы; 6. Поршневые насосы; 7. Центробежные насосы; 8. Вихревые насосы.
	МДК.01.01

	35. 
	Электронный курс «Гидроаппараты» (Сетевая версия)
	Оборудование
	Специализированное
	Теоретический материал курса представлен в виде схем, виртуальных карт. Каждый раздел электронного курса содержит интерактивные элементы и тестовые вопросы для обеспечения обратной связи с обучающимся. Удобная навигация в электронном курсе позволяет легко и быстро найти нужную информацию. Промежуточное и итоговое тестирование дает руководителю обучения возможность оценить готовность учащихся к прохождению следующего этапа обучения. Курс должен содержать следующие темы: 1. Гидроаппараты; 2. Гидродроссели; 3. Гидроклапаны; 4. Гидрораспределители; 
	МДК.01.01

	36. 
	Электронный курс «Объемные гидродвигатели» (Сетевая версия)
	Оборудование
	Специализированное
	Теоретический материал курса представлен в виде схем, виртуальных карт. Каждый раздел электронного курса содержит интерактивные элементы и тестовые вопросы для обеспечения обратной связи с обучающимся. Удобная навигация в электронном курсе позволяет легко и быстро найти нужную информацию. Промежуточное и итоговое тестирование дает руководителю обучения возможность оценить готовность учащихся к прохождению следующего этапа обучения. Курс должен содержать следующие темы: 1. Общие сведения и классификация гидродвигателей; 2.  Гидроцилиндры;  3.  Гидромоторы; 4.  Поворотные гидродвигатели; 
	МДК.01.01

	37. 
	Электронный курс «Регуляторы давления» (Сетевая версия)
	Оборудование
	Специализированное
	Теоретический материал курса представлен в виде схем, виртуальных карт. Каждый раздел электронного курса содержит интерактивные элементы и тестовые вопросы для обеспечения обратной связи с обучающимся. Удобная навигация в электронном курсе позволяет легко и быстро найти нужную информацию. Промежуточное и итоговое тестирование дает руководителю обучения возможность оценить готовность учащихся к прохождению следующего этапа обучения. Курс должен содержать следующие темы: 1. Регулятор DR; 2. Регулятор DP; 3. РСистемы чувствительные к нагрузке. Регулятор DFR1; 4. Регулятор LR; 5. Регулятор HS; 6. Регуляторы гибридных систем; 
	МДК.01.01

	38. 
	Электронный курс «Диагностика гидравлических насосов» (Сетевая версия)
	Оборудование
	Специализированное
	Теоретический материал курса представлен в виде схем, виртуальных карт. Каждый раздел электронного курса содержит интерактивные элементы и тестовые вопросы для обеспечения обратной связи с обучающимся. Удобная навигация в электронном курсе позволяет легко и быстро найти нужную информацию. Промежуточное и итоговое тестирование дает руководителю обучения возможность оценить готовность учащихся к прохождению следующего этапа обучения. Курс должен содержать следующие темы: 1. Основные понятия технической диагностики; 2. Средства диагностики приводов; 3. Диагностика нерегулируемых насосов; 4. Виды неисправностей. Методы обнаружения и предотвращения; 5. Аксиально-поршневой насос A4VSO; 6. Аксиально-поршневой насос A10VSO; 7. Аксиально-поршневой насос A4VG; 8. Аксиально-поршневой насос A8VO.
	МДК.01.01

	39. 
	Электронный курс «Слесарь-ремонтник» (Полный курс, Сетевая версия)
	Оборудование
	Специализированное
	Теоретический материал курса представлен в виде схем, виртуальных карт. Каждый раздел электронного курса содержит интерактивные элементы и тестовые вопросы для обеспечения обратной связи с обучающимся. Удобная навигация в электронном курсе позволяет легко и быстро найти нужную информацию. Промежуточное и итоговое тестирование дает руководителю обучения возможность оценить готовность учащихся к прохождению следующего этапа обучения. Курс должен содержать следующие темы:
	МДК.01.01

	40. 
	Интерактивный тренажер (3D Атлас) «Устройство запорной арматуры» (Локальная версия)
	Оборудование
	Специализированное
	Система должна представлять собой программу для персонального компьютера, предназначенную для формирования комплекса знаний об устройстве оборудования. Для реализации 3D атласов должны быть использованы технологии:: 3D-моделирование – процесс создания трехмерной модели объекта, компьютерная анимация – технические приемы создания иллюзии движущихся изображений (движения и/или изменения формы объектов) с помощью последовательности неподвижных изображений (кадров), сменяющих друг друга с некоторой частотой, программирование – процесс создания компьютерных программ. В 3D Атласе должны быть рассмотрены объекты в соответствии с перечнем ниже, для каждого объекта из перечня должна быть реализована детализация:  дисковые затворы; задвижки; запорные клапаны; запорные устройства указателей уровня; трубопроводные краны; пробно-спускные краны.
	МДК.01.01

	41. 
	Интерактивный тренажер (3D Атлас) «Устройство гидравлических насосов, объемных гидродвигателей и насосных станций» (Локальная версия)
	Оборудование
	Специализированное
	Система должна представлять собой программу для персонального компьютера, предназначенную для формирования комплекса знаний об устройстве оборудования. Для реализации 3D атласов должны быть использованы технологии:: 3D-моделирование – процесс создания трехмерной модели объекта, компьютерная анимация – технические приемы создания иллюзии движущихся изображений (движения и/или изменения формы объектов) с помощью последовательности неподвижных изображений (кадров), сменяющих друг друга с некоторой частотой, программирование – процесс создания компьютерных программ. В 3D Атласе должны быть рассмотрены объекты в соответствии с перечнем ниже, для каждого объекта из перечня должна быть реализована детализация: аксиально-поршневой насос с наклонным блоком; аксиально-поршневой насос с наклонным диском; шестеренный насос с внешним зацеплением; Шестеренный насос с внутренним зацеплением; плунжерный гидроцилиндр; поршневой гидроцилиндр; телескопический гидроцилиндр; гидроцилиндр поворота с реечной передачей; пластинчатый насос однократного действия; пластинчатый насос двукратного действия; радиально-поршневой насос с клапанным распределением; радиально-поршневой насос с золотниковым   распределением; поршневой насос; центробежный насос с закрытым рабочим колесом; центробежный насос с открытым рабочим колесом; центробежно-вихревой насос; поршневой аккумулятор; мембранный аккумулятор; грузовой аккумулятор; аксиально-поршневой гидромотор с наклонным диском; радиально-поршневой гидромотор; аккумулятор без разделения сред; насосная станция;  насосно-аккумуляторная станция.        
	МДК.01.01

	42. 
	Тренажер-симулятор «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования «ТОиР Гидравлические насосы» (Локальная версия)
	Оборудование
	Специализированное
	Обучающая система должна представлять собой программу для персонального компьютера, предназначенную для формирования навыков безопасного, правильного и быстрого выполнения операций по ремонту и техническому обслуживанию (ТОиР) гидравлических насосов в соответствии с правилами безопасности. Тренажер должен позволить проводить тренировки по сборке/разборке с ТОиР гидравлических насосов 6 типов: Аксиально-поршневой насос с наклонным блоком. Пластинчатый насос двукратного действия. Радиально-поршневой насос с клапанным распределением. Центробежно-вихревой насос. Центробежный насос с закрытым рабочим колесом. Шестеренный насос с внешним зацеплением. 
	МДК.01.01

	43. 
	Тренажер-симулятор «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования «Ремонт гидравлических насосов»» (PRO-версия)
	Оборудование
	Специализированное
	Тренажер должен позволить проводить тренировки по сборке/разборке гидравлических насосов 12 типов: 1.Аксиально-поршневой насос с наклонным блоком; 2.Аксиально-поршневой насос с наклонным диском; 3.Пластинчатый насос двукратного действия; 4.Пластинчатый насос однократного действия; 5.Поршневой насос; 6.Радиально-поршневой насос с золотниковым распределением. 7.Радиально-поршневой насос с клапанным распределением; 8.Центробежно-вихревой насос; 9.Центробежный насос с закрытым рабочим колесом; 10.Центробежный насос с открытым рабочим колесом; 11.Шестеренный насос с внешним зацеплением; 12.Шестеренный насос с внутренним зацеплением.
	МДК.01.01

	44. 
	Тренажер-симулятор «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования «Ремонт объемных гидродвигателей»» (PRO-версия)
	Оборудование
	Специализированное
	Тренажер должен позволить проводить тренировки по сборке/разборке объемных гидродвигателей 6-ти типов: 1.Аксиально-поршневой гидроцилиндр; 2.Гидроцилиндр поворота с реечной передачей; 3.Плунжерный гидроцилиндр; 4.Поршневой гидроцилиндр; 5.Радиально-поршневой гидромотор; 6.Телескопический гидроцилиндр.
	МДК.01.01

	45. 
	Тренажер-симулятор «Слесарь-ремонтник промышленного оборудования «Ремонт запорной арматуры»» (Базовая версия)
	Оборудование
	Специализированное
	Обучающая система должна представлять собой программу для персонального компьютера, предназначенную для формирования навыков безопасного, правильного и быстрого выполнения операций по ремонту запорной арматуры в соответствии с правилами безопасности. Тренажер должен позволить проводить тренировки по сборке/разборке запорной арматуры 15-ти типов: 1.Трехэксцентриковый дисковый затвор; 2.Герметический клапан; 3.Задвижка с двухдисковым клином и выдвижным шпинделем; 4.Задвижка с упругим клином и невыдвижным шпинделем; 5.Шиберная ножевая задвижка; 6.Параллельная задвижка; 7.Шланговая задвижка; 8.Сальниковый фланцевый клапан; 9.Сильфонный клапан; 10.Мембранный клапан; 11.Игольчатый клапан; 12.Полнопроходной кран с шаром в опорах; 13.Натяжной конусный кран; 14.Цилиндрический кран; 15.Трехходовой кран со спускником
	МДК.01.01

	46. 
	Учебно-методический комплекс по дисциплине МДК 01.01 «Монтаж, наладка, техническое обслуживание и ремонт гидравлических и пневматических устройств и систем»
	УМК
	Основное
	
	МДК.01.01




Мастерская «Слесарная»
	№
	Наименование[footnoteRef:11] [11:  Здесь и далее – список оборудования специальных помещений дополняется образовательной организацией при формировании основной профессиональной образовательной программы.] 

	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика[footnoteRef:12] [12:  Здесь и далее – техническая характеристика специальных помещений приводится образовательной организацией самостоятельно при формировании основной профессиональной образовательной программы.] 

	Код профессионального модуля, дисциплины

	1. 
	Подставка под паяльник + стружка для очистки жала
	Оборудование
	Специализированное
	Для установки паяльника в ждущем режиме
	МДК 05.01

	2. 
	Удлинитель ПВС 3х2,5 30 м на катушке
	Оборудование 
	Специализированное
	Количество розеток: 4 шт
Длина кабеля: 30 м
Напряжение сети: 220 В
Тип провода: ПВС
Номинальная сила тока: 16 А
	МДК 05.01

	3. 
	Паяльная станция со встроенным блоком питания
	Оборудование
	Специализированное
	Общие характеристики:
Мощность: ≤650 Вт
Условия работы: 0~40°C
Размеры: 253x186x124 мм
Масса: 3.95 Кг
Паяльник:
Диапазон температуры: 200~480°C
Стабильность температуры: ±2°С
Типов. напряжение "земли": <2 мВ
Типов. сопротивление "земли": <2 Ом
Фен:
Тип воздушного потока: поток безщеточного двигателя
Поток воздуха: ≤120 Л/мин
Диапазон температуры: 100~480°С
Стабильность температуры: ±1°С
Тип дисплея: цифровой LED-дисплей
Источник питания постоянного тока:
Выходное наряжение: 0~15 В ±10%
Стабильность: <0.01 ± 2мВ
Температурный коэффициент: <300 ppm/°C
Защита dB от пульсации: <1mvrms (виртуальная величина)
	МДК 05.01

	4. 
	Столы для оборудования
	Мебель
	Специализированное
	Размеры (ВхШхГ) 855x1196x696 мм. Допустимая нагрузка на столешницу 350 кг.
	МДК 05.01

	5. 
	Набор для пайки № 2 
	Оборудование
	Специализированное
	Припой, флюс ПК, Флюс СКФ, канифоль. оплетка
	МДК 05.01

	6. 
	Подставки под оборудование
	Оборудование
	Специализированное
	Подставки под оборудование, для станков заточных 450х570х850, металлические
	МДК 05.01

	7. 
	Станок заточный
	Оборудование
	Специализированное
	Зернистость круга: 60/80
Посадочный диаметр: 32 мм
Толщина круга: 20 мм
Частота вращения второго шлиф. круга: 2950 об/мин
Напряжение: 220 В
Частота вращения шлиф. круга: 2950 об/мин
Мощность двигателя: 400 Вт
Размер заточного круга: 200 мм
	МДК 05.01

	8. 
	Станок сверлильный
	Оборудование
	Специализированное
	Размер основания: 314х200 мм
Размер рабочего стола: 160х160 мм
Мощность (Вт): 350
Напряжение: 220 В
Частота вращения шпинделя: 580-2650 об/мин
Число скоростей: 5
	МДК 05.01

	9. 
	Слесарный верстак 
	Оборудование
	Специализированное
	Размеры (ВхШхГ) 1470x1196x696 мм. Допустимая нагрузка на столешницу 350 кг. С экраном. Столешница состоит из листа влагостойкой фанеры марки ФСФ толщиной 24 мм, которая покрыта лаком-антисептиком и листом оцинкованной холоднокатаной стали толщиной 1,2 мм.
	МДК 05.01

	10. 
	Набор напильников, в ложементе-кейсе, 5 пр.
	Оборудование
	Специализированное
	Длина полотна: 200 мм
Длина общая: 290 мм
Количество в наборе: 5 шт
	МДК 05.01

	11. 
	Ручные тиски 
	Оборудование
	Специализированное
	Тип: слесарные    Размер не менее: Ширина губок: 140 мм    Рабочий ход: 240 мм    Вес нетто: 12,4 кг
	МДК 05.01

	12. 
	Набор инструментов для разметки универсальный (830-0082)
	Оборудование
	Специализированное
	Набор разметочный универсальный предназначен для нанесения разметки на заготовках перед дальнейшей обработкой. Комплектация: линейка металлическая 150мм; угольник с широким основанием 100х150мм; чертилка с твердосплавным наконечником; чертилка 175мм; чертилка 150мм со съемным наконечником; шабер (лезвие Е100 с ручкой-держателем); циркуль разметочный 100мм; кернер 4мм L - 100мм.
	МДК 05.01

	13. 
	Тиски слесарные поворотные
	Оборудование
	Специализированное
	Рабочий ход: 200 мм
Тип: слесарные
Ширина губок: 203,2 мм
Материал корпуса: сталь
Материал губок: сталь
	МДК 05.01

	14. 
	Молоток с фибергласовой рукояткой 500g 
	Оборудование
	Специализированное
	Материал рукояти: стекловолокно/стеклопластик/фиберглас с прорезиненным захватом
Общая длина: 330 мм
Вес нетто: 0,69 кг
	МДК 05.01

	15. 
	Зубило 12х160 мм с гофрированной ручкой
	Оборудование
	Специализированное
	Длина: 160 мм
Протектор: да
Назначение: металл
	МДК 05.01

	16. 
	Керн 
	Оборудование
	Специализированное
	Диаметр наконечника кернера: 3,2 мм
Длина: 101 мм
Фрезерованный корпус;
Лаковое покрытие.
	МДК 05.01

	17. 
	Угольник разметочный 250 мм
	Оборудование
	Специализированное
	Длина большей стороны: 250 мм
Двусторонняя шкала: нет
Материал: алюминий
	МДК 05.01

	18. 
	Двусторонняя, металлическая линейка, 300 мм 
	Оборудование
	Специализированное
	Длина: 300 мм
Длина разметки: 300 мм
Материал: нержавеющая сталь
	МДК 05.01

	19. 
	Плоскогубцы комбинированные, 160 мм, пластмассовые рукоятки
	Оборудование
	Специализированное
	Длина: 160 мм
Диэлектрическое покрытие: нет
Форма губок: прямая
Вес нетто: не менее 0,228 кг
	МДК 05.01

	20. 
	Набор слесарных отверток, 6 предметов 
	Оборудование
	Специализированное
	Тип наконечника: (PH)/Slotted (SL)
Материал рукояти: Двухкомпонентная
Длина стержня: 100 мм
Форма ручки: Прямая
Количество в наборе: 6 шт
	МДК 05.01

	21. 
	Надфили по металлу, набор 6 шт., L 150, диаметр 3 мм, двухкомпонентные рукоятки 
	Оборудование
	Специализированное
	Количество в наборе: 6 шт
Длина: 150 мм
Форма: плоский/полукруглый/круглый/треугольный/квадратный
Материал рукояти: двухкомпонентная
	МДК 05.01

	22. 
	Ножовка по металлу
	Оборудование
	Специализированное
	Длина режущего полотна: 300 мм
Материал режущего полотна: сталь
TPI (кол-во зубьев на дюйм): 24
прорезиненная ручка, 90, 45 град. Полотно
	МДК 05.01

	23. 
	Полотно ножовочное 10 шт.
	Оборудование
	Специализированное
	Длина: 300 мм
Ширина: 13 мм
Количество в наборе: 10 шт
	МДК 05.01

	24. 
	Набор сверл по металлу 19 шт. 2
	Оборудование
	Специализированное
	Max диаметр хвостовика: 10 мм
Max диаметр сверла: 10 мм
Тип хвостовика: цилиндрический
Материал сверла: HSS
Количество предметов: 19 шт
	МДК 05.01

	25. 
	Набор плашек и метчиков 32 предмета 
	Оборудование
	Специализированное
	Комплектация: метчики, плашки, клупп, воротки, резьбомер
Количество в наборе: 32 шт
	МДК 05.01

	26. 
	Открытые защитные очки с покрытием против царапин 
	Оборудование
	Специализированное
	Материал линзы: поликарбонат
Цвет оправы: прозрачный
Цвет линзы: прозрачный
Вентиляция: нет
	МДК 05.01

	27. 
	Термопистолет 
	Оборудование
	Специализированное
	Мощность: 2000 Вт    Тип двигателя: щеточный    Регулировка температуры: плавная    Расход воздуха: 280, 500, 550 л/мин    Количество насадок в наборе: 4    Вес нетто: 0,72 кг    Рабочая температура: 50-650 град
	МДК 05.01

	28. 
	Набор инструмента 82 пр.
	Оборудование
	Специализированное
	Количество в наборе: 82 шт
Тип головок: 6-гранные
Присоединительный размер:
1/4 + 1/2 дюйма
Min размер головки: 4 мм
Max размер головки: 32 мм
	МДК 05.01

	29. 
	Штангенциркуль 0-150 мм
	Оборудование
	Специализированное
	Материал штанги: закаленная сталь
Материал губок: закаленная сталь
Размер шага: 0,05 мм
Диапазон: 0-150 мм
	МДК 05.01

	30. 
	Профессиональные бокорезы 160 мм 
	Оборудование
	Специализированное
	Длина: 160 мм
Диэлектрическое покрытие: нет
Материал губок: сталь 45
	МДК 05.01

	31. 
	Ножницы по металлу, 250 мм, прямые 
	Оборудование
	Специализированное
	Длина: 250 мм
Диэлектрическое покрытие: нет
Материал губок: сталь
	МДК 05.01

	32. 
	Дрель-шуруповерт 
	Оборудование
	Специализированное
	Число скоростей: 2
Max крутящий момент : 56 Нм
Max диаметр сверления (металл): 10 мм
Мах диаметр сверления (дерево): 28 мм
Частота вращения шпинделя: 0-450/0-1500 об/мин
	МДК 05.01

	33. 
	Угловая шлифмашина
	Оборудование
	Специализированное
	 Диаметр круга 125 мм мощность не менее 900 вт количество оборотов не менее 11000
	МДК 05.01

	34. 
	Аккумуляторные ножницы по металлу 
	Оборудование
	Специализированное
	НН-2,5/520 листовые    Максимальная толщина разрезаемого стального листа с временнным сопротивлением разрыву до 800 Мпа (82 кгс/мм2), мм
	МДК 05.01

	35. 
	Ленточный гриндер 
	Оборудование
	Специализированное
	 1.1кВт + ленты 10шт БАЗ 915x50мм 
	МДК 05.01

	36. 
	Линейка поверочная с поверкой СтИЗ
	Оборудование
	Специализированное
	50 см, металл
	МДК 05.01

	37. 
	Заклепочник усиленный поворотный 
	Оборудование
	Специализированное
	 Для втяжных клепок  от 4 до 6 мм
	МДК 05.01

	38. 
	Тарельчато-ленточный шлифовальный станок 
JET JSG-64 10000890M
	Оборудование
	Специализированное
	Потребляемая мощность, кВт: не более 0,4кВт
Напряжение, В 230.
Диаметр шлифовального круга: не менее 152 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм: не менее177 х 137 мм
Диаметр вытяжного штуцера, мм: не менее55: не менее
Максимальный угол наклона рабочего стола: не менее 45 Градус
Частота вращения шлифовального круга: не менее1450 об/мин
Скорость движения шлифовальной ленты: не менее4,8 м/с
Размеры шлифовальной ленты (ШхД): не менее 100 х 914 мм
Максимальный угол наклона шлифовального узла: не менее 90 Градус
Длина, мм: не менее  525 мм
Ширина, мм: не менее 330  мм
Высота, мм: не менее 390 мм
Масса, кг: не менее 19 мм
Корпус шлифовальной части из алюминиевого литья.
Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза.
Функция переустановки рабочего стола с тарельчатого узла на ленточный.
Рабочий стол из алюминиевого литья.
Регулировка угла наклона рабочего стола.
Регулировка угла установки ленточно-шлифовального узла.
Рычаг быстрого натяжения и ослабления 
Роликовые направляющие пильного полотна
Трехпозиционный рычаг быстрого натяжения и ослабления пильного полотна
Регулировка наклона пильного стола вращением рукоятки
Регулировка высоты распиловки вращением рукоятки
Рабочий стол из чугунного литья
Двухпозиционный регулируемый параллельный упор с микрорегулировкой
Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
	МДК 05.01

	39. 
	Тележка для стружки 
	Оборудование
	Специализированное
	Размер платформы: 940х570 мм.   Грузоподъемность: 400 кг. Диаметр колес: 160 мм
	МДК 05.01

	40. 
	Удлинитель ПВС 3х2,5 30 м на катушке
	Оборудование
	Специализированное
	Количество розеток: 4 шт
Длина кабеля: 30 м
Напряжение сети: 220 В
Тип провода: ПВС
Номинальная сила тока: 16 А
	МДК 05.01

	41. 
	Конструктор металлический с подвижными деталями
	Оборудование
	Специализированное
	Для развития навыков сборки металлоконструкций
	МДК 05.01

	42. 
	Конструктор металлический для уроков труда, 72 детали
	Оборудование
	Специализированное
	Для развития навыков сборки металлоконструкций
	МДК 05.01

	43. 
	Токарный станок по металлу 
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	МДК 05.01

	44. 
	Станок сверлильный 
	Оборудование
	Специализированное
	Для сверления металлических изделий
	МДК 05.01

	45. 
	Универсальный фрезерный станок
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	МДК 05.01

	46. 
	Электронные плакаты  по металлорежущим станкам и технологиям обработки 
	ТС
	Специализированное
	Комплект электронных плакатов по курсу металлообработка
	МДК 05.01

	47. 
	Шкаф металлический для документов с замком 
	Мебель
	Специализированное
	Размеры (ВхШхГ) 1850x1000x500 мм
	МДК 05.01

	48. 
	Трехмоторный промышленный пылесос 
	Оборудование
	Специализированное
	Для удаления пыли, опилок, стружки
	МДК 05.01

	49. 
	Стеллаж 
	Оборудование
	Специализированное
	с перфопанелями и ящиками 1900х1000х500 
	МДК 05.01

	50. 
	Лобзиковый станок
	Оборудование
	Специализированное
	 Размер стола   410 х 254  мм 
	МДК 05.01

	51. 
	Плоскошлифовальный станок
	Оборудование
	Специализированное
	 Размер рабочего стола  177х137 
	МДК 05.01

	52. 
	Набор пилок для лобзикового станка
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	МДК 05.01

	53. 
	Тарельчато-ленточный шлифовальный станок 
JET JDBS-5-M 10000470M
	Оборудование
	Специализированное
	Напряжение, В 230.
Потребляемая (выходная) мощность, кВт : не более 0,25 кВт
Диаметр вытяжного штуцера, мм: не менее 35 мм
Длина, мм: не менее 400 мм
Ширина, мм: не менее 300 мм
Высота, мм: не менее 400 мм
Масса, кг: не менее 7 кг
Частота вращения шлифовального круга: не менее 2850 об/мин
Диаметр шлифовального круга: не менее 125 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм: не менее 185х130 мм
Максимальный угол наклона рабочего стола: не менее45 Градус
Скорость движения шлифовальной ленты: не менее14 м/с
Размеры шлифовальной ленты (ДхШ), мм: не менее 25,4х762 мм
Размеры рабочего стола (Д), мм: не менее150 мм
Максимальный угол наклона рабочего стола, мм: не менее 45 градус
Корпус шлифовальной части из алюминиевого литья.
Рабочий стол из алюминиевого литья.
Регулировка угла наклона рабочего стола.
Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза.
Дисково-шлифовальный узел оснащен тарелкой-подложкой .
Регулируемый опорный стол.
Подвижный угловой упор.
Ленточный узел оборудован столом с регулировкой наклона.
Шлифовальная лента имеет два участка для работы на столе с опорой-подложкой и для работы «на весу».
патрубки для подключения пылесоса.
	МДК 05.01

	54. 
	Осцилляционный шпиндельный шлифовальный станок 
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	МДК 05.01

	55. 
	Переносной рейсмусовый станок 
	Оборудование
	Специализированное
	 Площадка под станок имеет размер — 340х490 мм. Высота подставки — 570 мм. 
	МДК 05.01

	56. 
	Токарный станок
 JET JWL-1220LVS 10000094M
	Оборудование
	Специализированное
	Напряжение, В 230: налчиие
Потребляемая мощность, кВт: не более 0,55, кВт
Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин: не более 450 об/мин
Диаметр вращения над станиной, мм: не менее 305мм
Диаметр вращения над опорой: не менее 230 мм
Расстояние между центрами, мм: не менее510 мм
Удлинение станины.
Конус шпинделя МК-2.
Резьба шпинделяМ33 х 3,5.
Конус задней бабки МК-2.
Ход пиноли задней бабки, мм: не менее 50 мм
Длина, мм: не менее 860 мм
Ширина, мм: не менее 270 мм
Высота, мм: не менее 410 мм
Масса, кг: не менее 28 мм
Электронная система регулировки частоты вращения.
Цифровое отображение частоты вращения.
Количество скоростей ременной передачи: не менее 3шт
Эксцентриковая фиксация подручника и задней бабки.
чугуннаястанина.
Синхронныйдвигатель с электронным блоком.
Плавная бесступенчатая регулировка частоты вращения шпинделя.
Приводной ремень поликлиновый.
Подручник в комплекте: не менее 2шт
Планшайба: не менее 1 шт
	МДК 05.01

	57. 
	Верстак столярный
	Оборудование
	Специализированное
	Размеры (ВхШхГ) 855x1196x696 мм. Допустимая нагрузка на столешницу 350 кг.
	МДК 05.01

	58. 
	Табурет промышленный
	Оборудование
	Специализированное
	Размеры: : Габаритная высота 460 - 670 Ширина 380 Глубина 380. Подъемный узел винтовая пара (ход – 210 мм). 
	МДК 05.01

	59. 
	Стул складной 
	Оборудование
	Специализированное
	Сидение и спинка стула выполнены из качественного пластика. Каркас – стальной Размер (ДхШхВ): 520х485х850 мм.
	МДК 05.01

	60. 
	Ящик для ветоши или опилок 
	Оборудование
	Специализированное
	 Размер 720x1000x460. Металл. 
	МДК 05.01

	61. 
	Настольный токарный станок по металлу
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	МДК 05.01

	62. 
	Набор из 12 резцов 16x16 мм с напайками пластинами 
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	МДК 05.01

	63. 
	Фрезерный станок Proma FP-25
	Оборудование
	Специализированное
	 Для обработки металлических изделий, 594 х 696 мм, настольного типа 
	МДК 05.01

	64. 
	Фрезерный станок 5-И КООРД СЕРИИ JEWELER ULTRA
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	МДК 05.01

	65. 
	Набор концевых фрез 
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	МДК 05.01

	66. 
	Комплект прихватов для планшайбы 50000088
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	МДК 05.01

	67. 
	Ленточнопильный станок по металлу PPK-175
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	МДК 05.01

	68. 
	Неподвижный люнет для BD-7VS
	Оборудование
	Специализированное
	Для обработки металлических изделий
	МДК 05.01

	69. 
	Мойка
	Оборудование
	Основное
	Размеры (ВхШхГ), мм: 860х530х600. Количество моечных отделений: 1.
	МДК 05.01

	70. 
	Сушка для рук
	Оборудование
	Основное
	Антивандальная защита.  Скорость воздушного потока, м/с: 30.
	МДК 05.01

	71. 
	Коммутатор 24-port 1 Gbit управляемый
	Оборудование
	Специализированное
	Управляемый коммутатор
не ниже Layer 2
не менее 56 Гбит/с
не менее 1.5 Мб
Память не менее 128 Мб DDR3, 32 Мб flash
Наличие консольного порта Есть
Гигабитные порты не менее 24 порта 10/100/1000 Мбит/сек
Порты SFP не менее 4 x SFPвсе модули SFP
	МДК 05.01

	72. 
	Доска магнитно-маркерная
	Оборудование
	Специализированное
	Размеры: 100х150 см. 
Материал: металл, полимерное покрытие, пластик.
Цвет магнитно-маркерной поверхности: белый.
Цвет каркаса: серый.
Вес: 20 кг. 
	МДК 05.01

	73. 
	Стол ученический тип1
	Оборудование
	Специализированное
	Стол 2-х местный (ШхГ) не менее 1200х500 переменной высоты с передняй панелю из ЛДСП 18 мм. Толщина столешницы не менее 25 мм 
	МДК 05.01

	74. 
	Стул
	Мебель
	Основное
	Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик
	МДК 05.01

	75. 
	Офисный стол
	Мебель
	Основное
	Стол на металлокаркасе (ШхГхВ) не менее 120x60x75 с подкатной тумбой на 3 ящика
	МДК 05.01

	76. 
	Кресло преподавателя
	Мебель
	Основное
	до 100 кг, подлокотники - нерегулируемые
	МДК 05.01

	77. 
	АРМ "Рабочее место преподавателя"
	
	
	2,4 GHz/2/500
	МДК 05.01

	78. 
	Монитор
	Мебель
	Основное
	17"
	МДК 05.01

	79. 
	Клавиатура
	Мебель
	Основное
	USB, 104 кл.
	МДК 05.01

	80. 
	Мышь
	Мебель
	Основное
	Интерфейс подключения USB, длинна кабеля не менее 1,5 м
	МДК 05.01

	81. 
	МФУ
	Мебель
	Основное
	А4, с возможностью сканирования
	МДК 05.01

	82. 
	Колонки 2.1 
	Мебель
	Основное
	2х5Вт
	МДК 05.01

	83. 
	Учебно-методический комплекс по дисциплине МДК 05.01 «Технология слесарного дела»
	УМК
	Основное
	Стул ученический, металлический каркас, сиденье пластик, спинка пластик
	МДК 05.01









1.3. Оснащение спортивного комплекса/зал
Спортивный комплекс
	№
	Наименование
	Тип
	Основное/ специализированное
	Краткая (рамочная) техническая характеристика
	Код дисциплины

	1
	Перекладина навесная универсальная для стенки гимнастической
	Оборудование

	специализированное
	Материал: металл, 14 шт.
	СГ.04 Физическая культура


	2
	Гимнастические скамейки
	
	
	Материал: дерево 60 шт.
Длина: 250 см, Ширина: 25 см
Высота: 32см
	

	3
	Секундомер 
	
	
	5 шт., цифровой
	

	4
	Граната для метания 
	
	
	Вес: 0,7 кг
	

	5
	Скакалка 
	
	
	24 шт, длина 360 см
	

	6
	Набор для настольного тенниса 
	
	
	4 набора (ракетки – 2 шт., мяч для настольного тенниса 3 шт.)
	

	7
	Мат гимнастический
	
	
	Длина -  20 см, Ширина -  110 см
Высота  - 10 см 4 шт.
	

	8
	Бодибар
	
	
	Высота  - 124 см 10 шт.
	

	9
	Баскетбольный мяч 
	
	
	Материал: резина 20 шт. Вес: 550гр. Окружность: 750 мм
	

	10
	Сетка баскетбольная
	
	
	Диаметр – 45 см, 4 шт
высота сетки – 40-45 см. 
Размер ячейки сетки – 5х5 см
	

	11
	Канат для перетягивания
	
	
	Длина: 12м 3 шт.
	

	12
	Дартс
	
	
	Диаметр: 450 мм 4 шт.
Толщина: 40 мм
	

	13
	Рулетка измерительная 
	
	
	30 метров 4 шт.
	

	14
	Мяч волейбольный
	
	
	Вид мяча: Профессиональный
Вид спорта: Классический волейбол Размер: 5
ТУ производителя 10 шт.
	

	15
	Мяч футзальный
	
	
	Уровень игры: профессиональный 
ТУ производителя 10 шт.
	

	16
	Рама выноса к щиту б/б 1,2м
	
	
	6 шт., вынос от стены 1,2 м
	

	17
	Кольцо баскетбольное антивандальное
	
	
	4 шт. Диаметр: 45 см
	

	18
	Свисток 
	
	
	Материал: металл 6 шт.
	

	19
	Сетка волейбольная 
	
	
	Длина: 9,5м  Ширина: 1,0 м
Цвет: чёрный
Трос стальной диам.3 мм 4 шт.
	

	20
	Стойка волейбольная
	
	
	Пристенная 2 шт. Материал: металл Высота: 145 см
	

	21
	Шведская стенка
	
	
	Материал: дерево 12 шт.
Высота: 280 см Ширина: 80 см
	

	22
	Щит баскетбольный
	
	
	Материал: оргстекло 4 шт.
	

	23
	Лыжи 
	
	
	Вид: Спортивно-беговые                    Система креплений:NNN              40 пар.
	

	24
	Палки лыжные
	
	
	Форма: Цилиндрическая
40 пар.
	

	25
	Лыжные ботинки
	
	
	40 пар.
Ботинки влагонепроницаемые
	

	26
	Стол для армрестлинга
	
	
	Конструкция: разборная
Подушки, подлокотники. 
Каркас: стальные трубы, покрытые резиной 2 шт.
	

	27
	Стол для настольного тенниса
	
	
	2 шт.
Длина столешницы: 2740±7 мм; Ширина столешницы: 1525±5 мм; Тип столешницы: антибликовое покрытие; 
Высота: 760±5 мм
	

	28
	Комплекты тестовых материалов
	УМК
	специализированное
	1 шт.
	

	29
	Рабочая программа 
	
	
	1 шт.
	

	30
	Методические указания по практическим работам
	
	
	1 шт.
	

	31
	Методические указания по самостоятельной работе
	
	
	1 шт.
	

	32
	Фонды оценочных средств
	
	
	1 шт.
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